SPM 서울타악기 Handbell 연주 기호 해설

기호	이 름	설 명
	Handbells	Handchime 또는 다른 악기나 합창등과 함께 연주할 때 Handbell 연주를 지시하는 부호이다.
	Handchimes	Handbell 또는 다른 악기나 합창등과 함께 연주할 때 Handchime 연주를 지시하는 부호이다.
	Note Head Sharp	Handchime으로 연주하라는 부호이다.
	Ring	음의 길이에 따라 소리를 내거나 소리를 내지 말라는 부호이다. 가장 기본이 되는 주법으로 악보에 LV나 PL 등의 주법을 사용한 후에 다시 기본주법으로 돌아가라는 뜻이다. 보통 Handbell 연주를 처음 시작할 때는 이 부호가 없어도 기본주법으로 연주한다.
	Damp Sign	LV를 멈추고 제 음가만큼의 소리를 내라는 표기이다.
	Brush Damp	Handbell을 친 후 Casting(몸체)을 가슴 윗부분에 살짝 대고 아래 방향으로 가볍게 쓸어내리고 Bell을 몸에서 살짝 떼어 음이 완전히 멈춰지지 않게 한다. 갑자기 소리를 줄일 때 사용하는 것으로, 큰 소리를 낸 직후에 바로 소리를 작게 바꿀 수 있다. 일반 음악부호의 fp와 비슷한 효과가 있다.
	Controlled Diminuendo	장갑을 낀 손이나 손가락으로 Handbell Casting의 밑에서 위로 가볍게 쓸어 올린다. Casting에 대는 손의 압력에 따라 소리의 강약을 조절할 수 있으며, 악보 하단에 특별히 설명되어질 수도 있다. 소리를 줄이는 것으로 완전히 멈추는 것은 아니다. 주로 큰 Handbell의 소리를 줄일 때 사용하는 주법으로 Base Bell용 Brush Damp라고 할 수 있다.
	Table Land Damp	Handbell을 친 후에 Casting을 테이블 방향으로 세워(Bell을 엎어 놓는다) 소리를 멈춘다.
	Thumb Damp	Hand Damp와 같은 효과가 있는 것으로 작은 Handbell에 사용하는 주법이다. Handbell을 칠 때 Casting 아랫부분에 엄지손가락 또는 두세개의 손가락을 대고 소리를 낸다. Casting을 너무 많이 잡으면 소리가 둔탁해진다.
	Hand Damp	Thumb Damp와 같은 효과가 있는 것으로 큰 Handbell에 사용하는 주법이다. Bell을 칠 때 Casting 아랫부분에 손을 대어 소리를 낸다. 스타카토 주법 중 하나이다.
	Let Vibrate	Laissez Vibrer이라고도 하는데, 음가나 쉼표에 상관없이 소리를 멈추라는 표시가 있을 때까지 Damp하지 않고 음을 유지시키라는 부호이다. 이 부호가 소프라노 또는 베이스 파트에 있다면 그 파트에서만 적용하지만 중앙에 표기되어 있다면 모든 파트에 다 적용하라는 의미이다. LV를 끝내는 때는 LV 부호가 다시 나오거나 R 또는 다른 주법의 부호가 나올 때 멈춘다. LV는 피아노의 페달과 같은 역할을 한다.
	Selective Damp For Chord Tones	LV를 하는 상태에서 표기된 화음만 정해진 음가만큼 소리를 내라는 부호이다.
	Selective Damp For Single Notes	LV를 하는 상태에서 표기된 음만 정해진 음가만큼 소리를 내라는 표기이다.
	Mallets	Mallet을 사용해 Handbell을 치라는 부호이다. Mallet을 치는 위치는 Casting에서 추가 떨어지는 부위의 바깥쪽을 친다.
	Mallet On Suspended Handbell	Handbell을 들고 Mallet으로 치라는 부호이다. Damp하기 전까지 Handbell의 음이 오랫동안 이어지며, 사용하는 Mallet에 따라 Handbell의 음색이 약간씩 달라지기도 한다.
	Mallet With Handbell On Table	테이블 위에 놓여진 Handbell을 Mallet을 사용해 치라는 부호이다.
	Mallet Lift	테이블 위에 놓여진 Handbell을 Mallet으로 친 다음 바로 Handbell의 손잡이를 잡고 들어 올려 소리를 유지시켜 준다.
	Mallet Roll On Suspended Handbell	드럼롤을 치는 주법과 비슷한 것으로, 한손으로 Handbell을 든 상태에서 다른 손으로는 Mallet 2개를 잡고 한 개는 1-2번 손가락 사이에 또 한 개는 4-5번 손가락 사이에 잡고 Bell을 가운데 두고 좌우로 반복해서 빠르게 친다.
	Mallet Roll With Handbell On Table	Handbell을 테이블 위에 놓고 Mallet Roll On Suspended Handbell과 같은 방법으로 친다.
	Bell Tree	3개 이상의 Handbell을 엮어 손으로 들거나 벨트리용 지지대에 걸어놓고 Mallets(말렛)을 이용해 벨을 친다.
	Martellato	Handle을 잡고 Bell을 수평으로 든 다음 수직으로 테이블 위에 내리쳐서 소리를 낸다. handbell 주법 중 Bell에 가장 무리를 주는 주법으로 내려칠 때 너무 세게 치지 않도록 주의한다.
	Martellato Lift	Martellato후에 바로 Handbell을 들어 소리를 유지시켜 준다.
	Hand Martellato	Muted Martellato와 같은 효과가 있다. Handbell의 Handle(손잡이)대신 Casting을 잡고 스폰지가 깔린 테이블 위에 두드린다.
	Muted Matellato	Hand Matellato와 같은 효과가 있다. 손(손가락 한두개)을 Casting에 대고 Martellato를 한다.
	Pluck	테이블 위에 놓여진 Handbell의 추를 잡아 내리쳐서 소리를 낸다. 작은 Bell의 경우 추를 위쪽으로 튕겨 소리를 낸다.
	Pluck Lift	Pluck을 한 후에 손잡이를 잡고 Handbell을 들어 소리를 유지시켜 준다.
	Tap Pluck	Handbell을 테이블에 놓은 상태에서 엄지손가락으로 추를 위에서 아래로 쳐서 소리를 낸다. 빠른 Pluck을 할 경우에 주로 사용한다.
	Shake	손에 든 Handbell의 추를 앞뒤로 빠른 속도로 흔든다.
	Trill	2개의 Handbell을 교대로 빠르게 흔든다. 동시에 소리가 나도록 할 수도 있다. Shake와 비슷한 효과가 있다.
	Vibrato	떨리고 흔들리는 효과를 내기 위해 사용한다. Handbell을 친 후 손목을 양쪽으로 부드럽게 움직여준다. Handchime의 경우 Chime을 친후 손목을 부드럽게 돌려 몸체 전체를 가볍게 혹은 빠르게 흔들거나, 몸체 윗부분의 갈라진 틈 아랫부분을 손가락 또는 손을 이용해 대었다 떼었다 하는 방법도 있다.
	Ring Touch	Handbell을 몸 가까이에서 치고 빠르게 Damp한다.
	Swing	Handbell을 친 후에 팔을 연주자의 몸 옆 방향으로 뒤편으로 내렸다가 다시 위로 올린다. Swing과 함께 표기되는 화살표는 Swing을 해야 하는 박자들과 일치하게 표시한다. Swing을 해야 하는 화살표 아래에 숫자를 쓰면 박자가 더 확실해질 수 있다.
	Singing Bowl	가죽 또는 플라스틱으로 코팅된 8인치(20센치) 정도의 채로 Bell의 끝부분을 친 후 재빨리 채를 Bell의 테두리에 대고 시계 방향으로 문지른다. 즐겁게 해야 경쾌하고 즐거운 분위기를 연출할 수 있다. 준비된 채가 없을 경우 일반 말렛을 사용해도 된다.
	Echo	Handbell을 친 후 Casting의 입술 부분을 테이블에 가볍게 대었다가 들어 올리는 주법으로 박자에 따라서 연주한다. Bell을 들어 올릴 때 Bell은 수평이 되도록 잡고 수직으로 들어 올려야 한다.
	Gyro	Handbell을 친 후 천천히 손목을 돌려 약간의 떨리는 효과를 나타낸다.
	Enclosures For Optional Notes	() 3옥타브 이상의 벨로 연주하는 악보일 때 ()안의 음표는 연주하지 않는다. [] 4옥타브 이상의 벨로 연주하는 악보일 때 []안의 음표는 연주하지 않는다. <> 5옥타브 이상의의 벨벨로 연주하는 악보일 때 <>안의 음표는 연주하지 않는다. 대부분 악보에 표현되어 있다.
	Rim Brush
	Voice Leading Lines	주로 멜로디 라인을 표시할 때 사용한다. 멜로디가 낮은음자리에서 높은음자리 보표로 이동할 때 표기한다.
	Optional Notes	연주해도 되고 하지 않아도 되는 것으로 보통 괄호 안에 약자로 표기되거나, optional 또는 opt로 표기되어진다. 또는 다른 보표에 표기되기도 한다.
	Roll Chord	화음을 동시에 소리를 내지 않고 아주 빠른 속도로 낮은 음에서 높은 음으로 올라가며 친다.